 Инструкция настройки терморегулятора ZL-7918A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № |  Код параметра |  Название параметра | Диапазон настройки | Значение по умолчанию |
| 001 |  P0 | Звуковая сигнализация высокой температуры | 0-75 ℃ | 38.7 |
| 002 |  P1 | Включение системы охлаждения | 0-75 ℃ | 38.2 |
| 003  |  P2 | Выключение всех двух нагревателей | 0-75 ℃ | 38 |
| 004  |  P3 | Включение системы охлаждения | 0-75 ℃ | 38 |
| 005 |  P4 | Выключение главного и вспомогательного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.9 |
| 006 |  P5 | Включение главного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.7 |
| 007 |  P6 | Включение вспомогательного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.5 |
| 008 |  P7 | Звуковая сигнализация низкой температуры | 0-75 ℃ | 37.2 |
| 009 |  P8 | Звуковая сигнализация высокой влажности | 0-99 % | 70 |
| 010 |  P9 | Выключение системы увлажнения | 0-99 % | 60 |
| 011 |  Pb | Включение системы увлажнения | 0-99 % | 55 |
| 012 |  PP | Звуковая сигнализация низкой влажности | 0-99 % | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № |   Код параметра |   Название параметра | Диапазон настройки | Заметки | Значение по умолчанию |
| 001 |  F1 | Период включения переворота лотков | 1-999 мин |  | 90 |
| 002 |  F2 | Время переворота лотков | 0-999 сек | 0.нет пер | 180 |
| 003 |  F3 | Количество переворотов лотков | 0-999 раз |  | 0 |
| 004 |  F4 | Период включения вентилятора воздухообмена | 1-999 мин |  | 120 |
| 005 |  F5 | Время работы вентилятора воздухообмена | 0-999 сек | 0-вык. вент. | 30 |
| 006 |  F6 | Калибровка датчика температуры | -9.9-9.9 ℃ |  | 0 |
| 007 |  F7 | Калибровка датчика влажности | -20-20 % |  | 0 |
| 008 |  F8 | Через какое время включить свет | 1-999 мин | Таймер | 90 |
| 009 |  F9 | Через какое время выключить свет | 0-999 мин | 0.Т.выкл. | 0 |
| 010 |  FF | Количество дней инкубации | 0-99 дней | текущее | 0 |

Аварийные коды.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код |  Индикация | Код |  Индикация | Код |  Индикация |
| E1 | Сбой (нет)датчика температуры | E3 | Высокая температура | E5 | Высокая влажность |
| E2 | Сбой (нет)датчика влажности | E4 | Низкая температура | E6 | Низкая влажность |

[WWW.FERMA2010.UCOZ.RU](http://WWW.FERMA2010.UCOZ.RU) Моб. 8-951-539-88-71 E-mail vlad.2010@fermer.ru