 Инструкция настройки терморегулятора ZL-7918A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код параметра | Название параметра | Диапазон настройки | Значение по умолчанию |
| 001 | P0 | Звуковая сигнализация высокой температуры | 0-75 ℃ | 38.7 |
| 002 | P1 | Включение системы охлаждения | 0-75 ℃ | 38.2 |
| 003 | P2 | Выключение всех двух нагревателей | 0-75 ℃ | 38 |
| 004 | P3 | Включение системы охлаждения | 0-75 ℃ | 38 |
| 005 | P4 | Выключение главного и вспомогательного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.9 |
| 006 | P5 | Включение главного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.7 |
| 007 | P6 | Включение вспомогательного нагревателя | 0-75 ℃ | 37.5 |
| 008 | P7 | Звуковая сигнализация низкой температуры | 0-75 ℃ | 37.2 |
| 009 | P8 | Звуковая сигнализация высокой влажности | 0-99 % | 70 |
| 010 | P9 | Выключение системы увлажнения | 0-99 % | 60 |
| 011 | Pb | Включение системы увлажнения | 0-99 % | 55 |
| 012 | PP | Звуковая сигнализация низкой влажности | 0-99 % | 50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Код параметра | Название параметра | Диапазон настройки | Заметки | Значение по умолчанию |
| 001 | F1 | Период включения переворота лотков | 1-999 мин |  | 90 |
| 002 | F2 | Время переворота лотков | 0-999 сек | 0.нет пер | 180 |
| 003 | F3 | Количество переворотов лотков | 0-999 раз |  | 0 |
| 004 | F4 | Период включения вентилятора воздухообмена | 1-999 мин |  | 120 |
| 005 | F5 | Время работы вентилятора воздухообмена | 0-999 сек | 0-вык. вент. | 30 |
| 006 | F6 | Калибровка датчика температуры | -9.9-9.9 ℃ |  | 0 |
| 007 | F7 | Калибровка датчика влажности | -20-20 % |  | 0 |
| 008 | F8 | Через какое время включить свет | 1-999 мин | Таймер | 90 |
| 009 | F9 | Через какое время выключить свет | 0-999 мин | 0.Т.выкл. | 0 |
| 010 | FF | Количество дней инкубации | 0-99 дней | текущее | 0 |

Аварийные коды.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Индикация | Код | Индикация | Код | Индикация |
| E1 | Сбой (нет)датчика температуры | E3 | Высокая температура | E5 | Высокая влажность |
| E2 | Сбой (нет)датчика влажности | E4 | Низкая температура | E6 | Низкая влажность |

[WWW.FERMA2010.UCOZ.RU](http://WWW.FERMA2010.UCOZ.RU) Моб. 8-951-539-88-71 E-mail vlad.2010@fermer.ru